## Připomínky k návrhu Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti

Zveřejněného pod čj. **ČTÚ-25 956/2019-611**

Subjekt: **O2 Czech Republic a.s.**

Datum: **26. července 2019**

| Č. | Kapitola | Připomínka | Odůvodnění | Návrh změny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | - | Metodika a Nákladový model pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti musí být součástí přílohy Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Společnost O2 nepovažuje odkaz na metodiku stanovení velkoobchodních cen za dostatečný a opakovaně žádá ČTÚ o to, aby byl Nákladový model pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti ve formě přílohy součástí vyhlášení výběrového řízení. | Společnost O2 považuje za podstatné, aby byl Nákladový model pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti, na základě něhož budou určovány velkoobchodní jednotkové ceny pro účely závazku národního roamingu a závazků PPDR, a který je předmětem právě probíhající veřejné konzultace, součástí vyhlášení výběrového řízení.  Pro zajištění právní jistoty budoucích držitelů přídělů v kmitočtovém pásmu 700 MHz není dostatečné na tento model či metodiku odkázat tak, jak je v návrhu vyhlášení výběrového řízení učiněno nyní. | Přiložit Nákladový model pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti do vyhlášení výběrového řízení a odkazovat v textu vyhlášení přímo na danou přílohu obsahující tento model. |
| **2** | List RAN\_BH\_1 a RAN\_BH\_2 | Technologie 2G neumožňuje využití anténní konfigurace technologie MIMO. | V tuto chvíli nelze přiřadit reálnou anténní konfiguraci pro sektory vysílající na technologii 2G. | Mezi konfigurace antény na listu „Číselník“ přidat odpovídající anténní konfigurace využívané pro technologii 2G. |
| **3** | List Další vstupy | V rámci modelu ani metodiky není vysvětleno, jak se došlo k hodnotám konverzních faktorů. | Konverzní faktory významným způsobem ovlivňují alokaci nákladů mezi jednotlivé technologie a tím i jednotlivé služby. Jejich hodnoty by měly odpovídat realitě a měla by být vysvětlena metodika jejich výpočtu pro jejich případné budoucí revize. | Ověřit hodnoty konverzních faktorů, vysvětlit jejich metodiku a případně přikročit k jejich přepočítání. |
| **4** | - | V rámci modelu ani metodiky není vysvětleno ani nijak analyzováno vypnutí některé ze současných mobilních technologií (2G, 3G či 4G). | Vypnutí některé ze současných mobilních technologií je v horizontu příštího desetiletí vzhledem k mezinárodním zkušenostem pravděpodobné. Nákladový model může být absencí některé ze současných technologií významně ovlivněn a výsledek by nemusel odpovídat správné alokaci nákladů mezi jednotlivé služby, respektive logické konzistence jednotkových nákladů mezi lety před a po vypnutí dané mobilní technologie. | Analyzovat a vyhodnotit vliv vypnutí některé ze současných mobilních technologií na výsledky Nákladového modelu a zhodnotit, zda je výsledek v souladu s metodikou dlouhodobých přírůstkových nákladů LRAIC+. |